**LiSlo Net - Paramétertárak**

**SATELLITE PARAMETERS – TV2 GROUP**

Updated on 3 June 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Channel** | **Saltellite** | **Position** | **Transponder** | **Modulation** | **Freqquency** | **Polarisation** | **SR:** | **FEC:** | **SID:** | **Encryption** |
| **Super TV2 (SD)** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS25 | DVB-S  QPSK | 12,187 MHz  | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 1365 | Nagravision / Conax |
|  **Mozi+ (SD)** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS25 | DVB-S  QPSK | 12,187 MHz  | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 3500 | Nagravision / Conax |
| **Moziverzum (SD)** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS25 | DVB-S  QPSK | 12,187 MHz  | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 17908 | Nagravision / Conax |
| **Jocky TV (SD)** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS25 | DVB-S  QPSK | 12,187 MHz  | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 17909 | Nagravision / Conax |
| **Izaura TV (SD)** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS25 | DVB-S  QPSK | 12,187 MHz  | Vertical | 28 MS/s | 7/8 | 17914 | Nagravision / Conax |
| **Spíler 1 TV (SD)** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS22 | DVB-S  QPSK | 12,130 MHz  | Horizontal | 28 MS/s | 7/8 | 3350 | Nagravision / Conax |
| **Spíler 2 TV (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17911 |  Conax |
|  **TV2 Klub (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17912 | Nagravision / Conax |
| **Zenebutik (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17913 | Nagravision / Conax |
| **PRIME (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17904 |  Conax |
| **TV2 Comedy (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17905 |  Conax |
| **TV2 Séf (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17906 |  Conax |
| **TV2 Kids (SD)** | Intelsat 10-02 | 0.8˚ West | 312XU | DVB-S  QPSK | 12,724 MHz | Vertical | 26,660 MS/s | 2/3 | 17907 |  Conax |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TV2 SD** | Thor 5 | 0.8˚ West | BSS22 | DVB-S  QPSK | 12,130 MHz | Horizontal | 28 MS/s | 7/8 | 1380 | Nagravision / Conax |
| **TV2 HD** | Thor 6 | 0.8˚ West | BSS06 | DVB-S2   8PSK | 11,823 MHz | Horizontal | 30 MS/s | 5/6 | 4030 | Nagravision / Conax |